本次更新主要包括：

1.使用Makefile代替脚本。

2.优化了目录树。将相关文件放在同一个目录下。

3.将原GDT移动到kernel的数据区。

1. Makefile 主要内容

1.1汇编boot.asm和loader.asm

1.2编译kernel相关文件，并链接成elf格式的可执行文件kernel.bin

1.3 将boot写入映像的第一个扇区

1.4 将loader和kernel拷贝到软盘中

2. 各目录内容

2.1启动相关的文件boot和loader及其头文件放在/boot目录下

2.2内核相关文件放在/kernel目录，

2.3 /include存放kernel文件的头文件，

2.4 /lib存放kernel调用的函数;如打印字符串函数disp\_str，和拷贝内存函数MemCpy

3.kernel.asm内容

3.1 打印字符‘K’

3.2设置新堆栈

3.3初始化字符串打印函数的全局变量

3.4移动原GDT至内核区